{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["集装箱作业叉车"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"集装箱作业叉车","index":0,"n_rows":14,"n_cols":8,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[2,2,2,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[4,2,4,7],[5,0,5,1],[5,2,5,7],[6,0,6,1],[6,2,6,7],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[8,2,8,7],[9,0,9,1],[9,2,9,7],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[11,2,11,7],[12,0,12,1],[12,2,12,4],[12,5,12,7],[13,0,13,1],[13,2,13,4],[13,5,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["型号",null,"CPCD50","CPCD60","CPCD70","CPCD50","CPCD60","CPCD70"]
["设备代码",null,"CD-AC","CD-AC","CD-AC","CD-FC","CD-FC","CD-FC"]
["动力形式",null,"柴油"]
["额定起重量（kg）",null,5000,6000,7000,5000,6000,7000]
["载荷中心（mm）",null,600]
["标准起升高度（mm）",null,2230]
["门架倾角（°）",null,"6/10"]
["全长（mm）",null,3715,3795,3850,3715,3795,3850]
["全宽（mm）",null,1870]
["全高（mm）",null,2230]
["最小转弯半径(mm)",null,3250,3300,3400,3250,3300,3400]
["最大行驶速度（km/h）",null,28]
["发动机产地",null,"国产",null,null,"进口"]
["变速箱产地",null,"大连",null,null,"大连"]