{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["集装箱作业叉车"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"集装箱作业叉车","index":0,"n_rows":14,"n_cols":14,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,1],[0,14,13,19],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[2,2,2,13],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[4,2,4,13],[5,0,5,1],[5,2,5,13],[6,0,6,1],[6,2,6,13],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[8,2,8,13],[9,0,9,1],[9,2,9,13],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["型号",null,"CPCD70","CPCD80","CPCD100","CPCD70","CPCD80","CPCD100","CPCD70","CPCD80","CPCD100","CPCD70","CPCD80","CPCD100"]
["设备代码",null,"CD-AE","CD-AE","CD-CE","CD-FE","CD-FE","CD-RE","CD-AEG","CD-AEG","CD-CEG","CD-FEG","CD-FEG","CD-REG"]
["动力形式",null,"柴油"]
["额定起重量（kg）",null,7000,8000,10000,7000,8000,10000,7000,8000,10000,7000,8000,10000]
["载荷中心（mm）",null,600]
["标准起升高度（mm）",null,2230]
["门架倾角（°）",null,"8/10"]
["全长（mm）",null,3832,3842,4530,3832,3842,4530,3832,3842,4530,3832,3842,4530]
["全宽（mm）",null,1680]
["全高（mm）",null,2230]
["最小转弯半径(mm)",null,3620,3630,4100,3620,3630,4100,3620,3630,4100,3620,3630,4100]
["最大行驶速度（km/h）",null,29,29,31,29,29,31,29,29,31,29,29,31]
["发动机产地",null,"国产","国产","国产","进口","进口","进口","国产","国产","国产","进口","进口","进口"]
["变速箱产地",null,"国产","国产","国产","国产","国产","国产","进口","进口","进口","进口","进口","进口"]